全國各級學校災害潛勢資訊管理系統更新資訊

全國各級學校災害潛勢資訊管理系統更新資訊

私立再興小學-校本部校區 

	災害類型
	判釋年度
	潛勢結果
	詳細說明

	地震
	103
	低
	各類活動斷層200公尺範圍外學校

	
	102
	高
	該所學校有校舍之Ei值<60，請儘速安排校舍耐震評估與補強

	
	101
	 
	 

	
	100
	尚無法判定
	 

	淹水
	103
	高
	累積雨量達300mm/day(或350mm/day)以下，學校可能發生淹水

	
	102
	中
	在一日累積雨量大於200毫米但小於350毫米降雨條件下，學校可能發生淹水。

	
	101
	中
	在大於150mm/day(或200mm/day)但小於300mm/day(或350mm/day)降雨條件下，學校可能發生淹水。 

	
	100
	中
	在大於150mm/day(或200mm/day)但小於300mm/day(或350mm/day)降雨條件下，學校可能發生淹水。 

	坡地
	103
	低
	校園週邊200公尺內無崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡;校園週邊200公尺內無崩塌裸露土坡者

	
	102
	高
	校區位於「岩體滑動」高潛勢區內。

	
	101
	高
	位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍50公尺內。

	
	100
	高
	位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍50公尺內。

	人為
	103
	低
	評分表D1~D3、D6~D8與D10中，勾選小項總數在1項以下者(A≦1)，且評分表D9中積分在10分以下者(B≦10)，且評分表D4項目總數在1項以下者(C≦1)，且評分表D11項目總數在0項者(D=0)

	
	102
	中
	高交通流量

	
	101
	中
	校區附近有1項以下危險設施及場所，且校區周圍有1條以下危險流域，此外，校區位於交通要道，尖峰車流量中等。

	
	100
	中
	危險流域數量大於兩條及學校交通要道尖峰車流量大或多項危險設施及場所之條件不同時成立者，較高潛勢學校安全。

	輻射
	103
	無潛勢
	 

	
	102
	 
	 

	
	101
	 
	 

	
	100
	 
	 

	海嘯
	103
	無潛勢
	 

	
	102
	 
	 

	
	101
	 
	 

	
	100
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